## PWD

* Admin3396815
* admin
* toplinker01 888888ABCD
* toplinker TopLinker0510
* scott    Scott123    --tjspm账号

## 禅道资料   https://toplinker.yuque.com/toplinker/zentao/hw24y3

## scott.sun@topibd.com  Scott=123456Toplinker

http://doc.topibd.net/

incam_db/server_db
{
  "debug_mode": "0",
  "http_url": "http://10.90.2.58:9008/api/TOPSTQ_ATS_V6/ikm6",
  "module_dirs_dev": [],
  "module_dirs_prod": [],
  "module_dirs_project": [],
  "product_category": "top-dfm"
}

vnc :  genesis

gedit

10.90.2.58:5432
TOPSTQ_ATS_V6

http://10.90.2.58:9008/api/TOPSTQ_ATS_V6/ikm6

AIMDFMSERVER01
incampro1
incam
/incampro/release/bin/InCAMPro
sys_incam

IP：10.90.2.58
user：root
pwd：Overlay135

10.90.2.45:16

vpn.cn.ats.net
ats-prod\vpn_toplinker

daUmvD3s
5sMm2U71
alevpn.ats.net
Samba 公共盘访问登陆需要密码管理。 用户名 FEE  密码：Atsfee2408

10.92.20.5   ccqw303\pecam_admin    CQ$2015login
10.92.20.43   ATS-PROD\SU_ACAM_CSH    T15E9dPg


IP：10.90.2.58
user：root
本地erf: GBM_0.5OZ
ats erf: Inner(Microns)    ATS-CHECK-1.0
resource: /opt/resource/

root@10.90.2.45:/opt/resource/customer_1



<!-- 1.vc_array_size_w不存在时为 error,应该不存值 -->

<!-- 2.vc_array_size_l不存在时为 error,应该不存值 -->

<!-- 3.stack_vias_number 不存在时为 error,应该不存值 -->

<!-- 4.vc_src_01005_pad_result未发现存在01005_pad物件(料号i4) -->
ATS-EP-3.0
<!-- 5.solder_mask_side未存值，存成了 sm   -->

6.min_smd_pitch存储值有问题，应该是12.323，存成2

7.min_line_width存值不准确

8.min_line_spacing存值不准确(料号1,top层应该为2.362，不是NA）

<!-- 9.exposed_area值不存在 -->

<!-- 10.drl_pad_top/drl_pad_bot中，drill层没有值 -->

<!-- 11.matrix未上传pdm_job_layer表  -->

<!-- 12.为设置钻孔属性 -->

<!-- 13.钻孔信息未上传完全 -->


曝光 ref

drill drl_pad_top  bot

sm opening count


dfm模块配置 {
  jtg: TopDFM
  ats: 
}

今腾向日葵 702 320 664       1212



#dump数据pg的表
pg_dump -h 139.196.104.13 -p 5433 -U toplinker -c -t pdm_workflow -t pdm_workflow_lnk_workprocess -t pdm_workprocess -t pdm_workprocess_script -t pdm_workprocess_script_log -t pdm_workprocess_sop  TOPDFM_ZDA_V6 > d:/zda.sql
#导入数据数据
psql -h 192.168.120.5 -p 5432 -U toplinker -d TOPDFM_ZDA_V6 < d:/zda.sql




ZDA admin Qwer1234*/*